**ALLEGATO 2**

**SPECIFICHE TECNICHE LOTTO N.2**

GENERATORE DI AEROSOL per camera di prova per la perdita di tenuta (punto 8.5 della UNI EN 149:2009)

**Requisiti minimi della strumentazione**

Il **Generatore di aerosol** per la prova di tenuta (punto 8.5 della UNI EN 149:2009) deve garantire una concentrazione media di (8 ± 4) mg/m3 di NaCl all’interno della camera di prova per la perdita di tenuta (punto 8.5 della UNI EN 149:2009)